## [[home](http://tinyurl.com/swa2025)] SWA-W04-Quiz [2025-03-28]

1. Typowo **BreakState** dla UART w MicroPython ma stałą długość (ok. 13 bitów). Dla DMX512 (baudrate 250.000) daje to zbyt krótki czas. Jak wygenerować warunek BREAK 20-krotnie dłuższy?
2. Zastosowania DMX512.
3. Jak zbudowana jest ramka Modbus?
4. Porównaj 2 warianty Modbus: RTU, ASCII.
5. Ile maksymalnie urządzeń typu klient, a ile typu serwer można podłączyć do jednej sieci Modbus RTU?